TGTEST-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

org            OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 }  --  "iso" = 1
dod            OBJECT IDENTIFIER ::= { org 6 }
internet       OBJECT IDENTIFIER ::= { dod 1 }
mgmt           OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
mibs           OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }
system         OBJECT IDENTIFIER ::= { mibs 1 }
systemUpTime   OBJECT IDENTIFIER ::= { system 3 }
sysUpTimeInstance OBJECT IDENTIFIER ::= { systemUpTime 0 }

private        OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
enterprises    OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }

snmpV2         OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 6 }
snmpModules      OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpV2 3 }
snmpMIB          OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpModules 1 }
snmpMIBObjects   OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpMIB 1 }
snmpTraps        OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpMIBObjects 5 }
coldStart        OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpTraps 1 }

END
